TANDBERG MLR™ Libraries
und Autoloader
160 GB - 2,0 TB*

Hohe Kapazität-
schneller Zugriff

Modell 1210

•	Festplatten Backup
•	Disaster Recovery
•	Near On-Line-Speicherung
•	Image Speicherung
•	Data Collection

Modelle 1420 und 1440
•	Archival Storage (HSM)

TM

Tandberg MLR™ Library Serie
TANDBERG MLR™ LIBRARIES & AUTOLOADER Leistungsdaten	
MLR	Kapazität	Transferrate (MB/s)	Durchschnittliche Backup	Datei- zugriffszeit	Cartridge Ladezeit1	
Lib/AL	native / komprimiert*	native / komprimiert	Zeit*			
1210-MLR1	160 GB / 320 GB	3,0 / 6,0	22 GB < 1h	< 65 sek	8.4 sek	
1210-MLR3	250 GB / 500 GB	4,0 / 8,0	29 GB < 1h	< 65 sek	8.4 sek	
1420-MLR1	320 GB / 640 GB	6,0 / 12,0	43 GB < 1h	< 65 sek	9.9 sek	
1420-MLR3	500 GB / 1.000 GB	8,0 / 16,0	58 GB < 1h	< 65 sek	9.9 sek	
1440-MLR1	640 GB / 1.280 GB	6,0 / 12,0	43 GB < 1h	< 65 sek	9.9 sek	
1440-MLR3	1.000 GB / 2.000 GB	8,0 / 16,0	58 GB < 1h	< 65 sek	9.9 sek	
* 2:1 Datenkompression  1Pick & Place Durchschnitt	

	Die Tandberg MLR Libraries bieten Ihnen hohe Speicherkapazitäten zu einem einmaligen Preis- Leistungs-verhältnis.
	Mit den Zugriffszeiten der MLR Streamer von weniger als 55 Sekunden und der Hochleistungsrobotik der Tandberg Libraries stehen Ihnen Ihre Daten in durchschnittlich weniger als einer Minute zur Verfügung. 
	Alle Tandberg MLR Produkte sind rückwärts kompatibel zu älteren Cartridges und werden in Zukunft zu höheren Kapazitäten weiterentwickelt. 	Die Data Cartridge Medien bieten Ihren Daten Sicherheit für mehr als 10 Jahre - eine wichtige Voraussetzung für die Archivierung.	
	Die Tandberg Data Technologie reicht bis ins Detail. Sei es das austauschbare Magazin für 10 Data-Cartridges, der zuverlässige MLR Streamer, die stabile Robotik, das übersichtliche LCD-Kontrollfeld oder der praktische I/O Port, alle Kompo-nenten sind durchdacht und bewährt.
	Wenn Sie große Datenmengen speichern müssen, wählen Sie mit der Tandberg MLR Library die zuverlässigste Lösung!

https://www.tandberg.com

TECHNISCHE DATEN				
Produkt	                  TANDBERG MLR Library Modell	 1210-1	1210-2	1420	1440	
Kapazität — unkomprimiert / komprimiert                MLR1	160 GB / 320 GB	320 GB / 640 GB	640 GB / 1.280 GB	
Kapazität — unkomprimiert / komprimiert                MLR3	250 GB / 500 GB	500 GB / 1.000 GB	1.000 GB / 2.000 GB	
Transferraten				
Pro Laufwerk, ohne Datenkompression                   MLR1	1,5 MB/sek	1,5 MB/sek	1,5 MB/sek	
Pro Laufwerk, ohne Datenkompression                   MLR3	2,0 MB/sek	2,0 MB/sek	2,0 MB/sek	
Gesamt, mit Hardware-Datenkompression 2:         MLR1	6 MB/sek (360 MB/min)	12 MB/sek (720 MB/min)	12 MB/sek (720 MB/min)	
Gesamt, mit Hardware-Datenkompression 2:         MLR3	8 MB/sek (540 MB/min)	16 MB/sek (960 MB/min)	16 MB/sek (960 MB/min)	
Zugriffszeiten				
Cartridge Ladezeit  (Pick and Place Durchschnitt):	8,4 sek	9,9 sek	9,9 sek	
Datei Zugriffszeit:	< 65 sek	< 65 sek	< 65 sek	
System Schnittstelle: 	SCSI-2 FAST & WIDE 16-bit	
Anzahl der  MLR Laufwerke	Min / Max:	1	2	2/4	2/4	
Aufzeichnungsformat und Kompatibilität		
Aufzeichnungsformat                                   MLR1 / MLR3	QIC 16GB / QIC 25GB	
Anzahl der Datenspuren:	144	
   FRPI/Bpi:                                                     MLR1 / MLR3	50 800/67 700 / 76.200/101.600	
Rückwärtige Kompatibilität Schreiben+Lesen           MLR1 Rückwärtige Kompatibilität Schreiben (nur Lesen)   MLR3	QIC-4GB, -2GB, -1000, -525, -150, -120
MLR 16 GB (QIC-4GB, -2GB, -1000, -525, -150, -120)	
Medien		
Data Cartridges:	MLR 16 GB / MLR 25 GB	
Haltbarkeit der Daten  (Lagerzeit):	> 10 Jahre (bei sachgerechter Lagerung)	
Mechanik				
Anzahl der 10 Cartridge Magazine:	1	2	4	
Magazin Karussell:	Nein	Ja	Ja	
Zusätzliche Cartridge Slots:	1	2	4	
Private Slot (zum Cartridge-Wechsel):	1	1	1	
Bar-Code Leser:	Nein	Standard	Standard	Standard	
Bar-Code Scanning (Alle Cartridges):	---	13 sek	30 sek	55 sek	
I/O Port (zum manuellen Laden / Endladen der Cartridges):	Nein	Standard	Standard	Standard	
Erweiterbarkeit:	Bar Code Le-ser, I/O-Port	Nein	Zum Modell 1440,
3. + 4. Streamer	3. + 4. Streamer	
Zuverlässigkeit		
Laden/Entladen (MEBF) - Robotik:	1 Million	
Mean Time Before Failure (MTBF) Elektronik:	200 000 Stunden @ 100% Duty Cycle	
Library Garantie:	2 Jahre	
Abmessungen				
Höhe/Breite/Tiefe (cm):	58,9 / 33,0 / 64,5	74,4 / 43,2 / 75,9	74,4 / 43,2 / 75,9	
Gewicht (Netto/Transport):	31,8 / 40,4 kg	47,3 / 59,0 kg	47,3 / 59,0 kg	
Stromversorgung		
Eingangsspannung:	Auto-Sensing 90-264 VAC @ 48-62Hz	
Leerlauf:	 80 W	 120 W	 120 W	
Peak VA:	 350 VA	 400 VA	 400 VA	
Einsatzbedingungen		
Temperatur:	Betrieb: +5C to +35C     Lagerung: -20C to +60C	
Zertifizierungen:	UL, CUL, FCC, CE, GS,	
Lieferumfang der Standardkonfigurationen	Autolader	Libraries	
	1 MLR	2 MLR Streamer, I/O-Port, Barcode-Leser	
	1 Magazin 
1 Cleaning Cartridge	1 Magazin
10 Cartridges
1 Cl. Cart.	2 Magazine
20 MLR Cartridges
5 Cleaning Cartridges	4 Magazine
40 MLR Cartridges
5 Cleaningcartridges	
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise3	
MLR1	16.502	26.603	43.750	52.147	
MLR3	17.791	29.241	46.417	55.667	
1 2:1. ALDC Hardware Datenkompression (QIC-154). 2Bei maximaler Laufwerksanzahl.    3 Alle Preise in EUR zzgl. Mwst.        Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
© 1997. Tandberg Data. All rights reserved. 										Stand 08.98

https://www.tandberg.com
TANDBERG DATA GmbH
 Feldstraße 81 Ÿ D- 44141 Dortmund
		Ihr Tandberg DATA Fachhändler:
Gerald Spies PC-Systeme und Netzwerke Ÿ Brühlstraße 8 Ÿ 55296 Gau-Bischofsheim
Tel.: +49 (0) 6135 / 951171 Ÿ Fax: +49 (0) 6135 / 951172 Ÿ E-Mail: info@gs-net.de
Internet: https://www.GS-Net.de