Hohe Leistung -
schneller Zugriff:
TANDBERG MLRä

16 bis 50 GB*
Tape Storage Lösungen

       Die idealen 
   Netzwerkstreamer! 

TM
F Bis zu 50* GB auf einer Data Cartridge
F 10 GB in 45 Minuten sichern!

Tandberg MLR™	INTERN		EXTERN		
								
TANDBERG MLR™ Leistungsdaten	
	Kapazität	Transferrate (MB/s)	Durchschnitt- liche Leistung	Dateizu- griffszeit	Cartridge Ladezeit	
Produkt	unkomp.	komprimiert*	unkomp.	komprimiert*				
MLR1	16 GB	32 GB	1,5	3.,0	10 GB 
in < 60 min*	55 sek	<30 sek	
MLR3	25 GB	50 GB	2,0	4,,0	20 GB
in <84 min*	55 sek	<30 sek	
* 2:1 Hardware Datenkompression	

TANDBERG MLR™  Lösungen	
Backup-/Archivierungssoftware	MLR1	MLR3							
Single Server Suite
DOS, Win 3.x, Win 95, DTA, Netware, Win NT, UNIX, AIX, SUN Solaris							 = Komplett-
        Lösungen
        verfügbar 
 = optionale
        Software
		
Enterprise
Wie Single Server und zusätzlich Netware, Win NT							OS = vom 
         Betriebs- 
         system
         unterstützt		
OS/2 + Macintosh									
UNIX	OS	OS							

Mit 16/32* GB und 25/50* GB Speicherkapazität können Sie die Datenmengen großer Netzwerke auf einer Data Cartridge sichern.
Die Transferrate  von bis zu 4.0 MB/s macht es möglich, 10 GB in weniger als 45 Minuten  zu übertragen. Damit ist die Tandberg MLR-Technologie ideal für den Einsatz in professionellen Netzwerk-umgebungen.
Tandberg Datas Rücklaufquote von weniger als 0,7%  jährlich ist rekord-verdächtig. Das gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie für Ihre Daten brauchen. 
Die MLR Produkte sind rückwärts kompatibel zu älteren Data Cartridge-Typen und erlauben Ihnen Wachstum in zukünftige Produkte einschließlich der Tandberg MLR Libraries.
MLR Streamer sind  kompatibel zu allen wichtigen Betriebssystemen und einfach und schnell zu installieren.
Umfangreiche Backup-Software und 
3 Jahre Garantie sind in den Tandberg MLR Lösungen enthalten.

https://www.tandberg.com

Technische Daten	
Produkt	Tandberg MLR1	Tandberg MLR3	
Kapazität	unkomp./komprimiert1:	16 / 32 GB	25 / 50 GB	
Puffer-Größe (mit Parity):	2 MB	
Transferrate	Burst2,3:	20 MB/s	20 MB/s	
Unkomprimierte Transferrate	 Durchgehend:	1,5 MB/s — 0,75 MB/s	2,0 MB/s — 1,5 MB/s 	
Komprimierte Transferrate1	Durchgehend:	3,0 MB/s — 1,5  MB/s	4,0 MB/s — 3,0 MB/s 	
Aufzeichnungsformat und Kompatibilität			
Aufzeichnungsformat:	QIC-5010 DC (13 & 16 GB)	QIC-25GB	
Anzahl der Datenspuren	144 + 24 Servo-Spuren	
FRPI/BPI:	50.800 / 67.700	76.200 / 101.600	
Rückwärtige Kompatibilität       Schreiben & Lesen	QIC-4GB/2GB/1000/525/150/120	QIC-5010 DC (MLR1)	
			            Nur Lesen		QIC- 4GB/2GB/1000/525/150/120	
Medien:	MLR 16 GB oder MLR 13 GB Data Cartridge	MLR 25 GB Data Cartridge	
Haltbarkeit der Daten (Lagerzeit)	> 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung:	
System Schnittstelle: 	SCSI und SCSI-2 FAST & WIDE asynchroner und synchroner Datentransfer
Single-Ended und Differential Hardware Schnittstellen auf Anfrage	
Zuverlässigkeit und Fehlerkorrektur		
Hard Read Error Rate:	< 10-17	
Reed Solomon ECC:	Level 6	
Mean Time Before Failure (MTBF):	300.000 @ 100%  Duty Cycle4	
Mean Time To Repair (MTTR):	< 30 min	
Garantie:	3 Jahre	
Bandantrieb		
Tape Geschwindigkeit	Lesen/Schreiben:	120 bis 60 ips, auto selected abhängig von Tape Format und Transferrate	
Vorlauf/Rücklauf:	120 ips	
Start-Zeit (durchschnittlich):	300 ms	
Form-Faktor:	—5,25-Zoll halbe Bauhöhe (HH) —	
Abmessungen	Intern:  Höhe: 43 mm; Breite: 149 mm; Tiefe: 216 mm; Gewicht: 1,1 kg
Extern: Höhe: 55 mm; Breite: 196 mm; Tiefe: 305 mm; Gewicht: 3,8 kg	
Stromversorgung		
+5VDC ohne Bus-Terminator:	1,3 A	
+12VDC stehender Motor / laufender Motor:	50 mA / 1,2 A	
Leistungsaufnahme	Standby/Betrieb:	7,1 W / 20,9  W	
   Einsatzbedingungen		
Temperatur: Betrieb (Lagerung/Transport):	+5C bis +45C (-30C bis +60C)	
Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb (Transport):	20%  bis 80%    (10%  bis 90%)	
Maximum Wet Bulb Temperatur:	+26 C	
Höhe:	Betrieb: 4.000 m; Transport: 13.000 m	
Tandberg MLR Lieferumfang	
Tandberg MLR Drive	Interner Streamer mit PS/2-farbener Frontblende; 3 Jahre Garantie	
Tandberg Internal MLR Drive Kit	Interner Streamer, Datenkabel, Data Cartridge, Installationsanleitung, Cleaning Cartridge	
Tandberg External MLR Drive Kit	Externer Streamer, SCSI-Kabel, Data Cartridge, Installationsanleitung, Cleaning Cartridge, Netzkabel	
Tandberg Internal MLR Server Solution
	Interner Streamer, Data Cartridge, Cleaning Cartridge, Utility-Diskette, CD-Suite (s. Tab.), Internes SCSI-Kabel, Installationsanleitung	
Tandberg  External MLR Server Solution
	Externer Streamer, Data Cartridge, Cleaning Cartridge, Utility-Diskette, CD-Suite (s. Tab.), Externes SCSI-Kabel, Installationsanleitung	
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise5	
Tandberg MLR Tape Drive	4.091	5.455	
Tandberg Internal MLR Drive Kit	4.248	5.641	
Tandberg External MLR Drive Kit	4.582	5.883	
Tandberg Internal MLR Server Solution	4.554	5.946	
Tandberg External MLR Server Solution	4.887	6.280	
1) 2:1 ALDC Hardware Datenkompression (QIC-154)  2 Asynchron   3 Synchron. 4Durchschnittlich   5 Alle Preise in EUR zzgl. Mwst  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten © 1997. Tandberg Data. All rights reserved.                    				                        Stand 08/98

https://www.tandberg.com

TANDBERG DATA GmbH
 Feldstraße 81 Ÿ D-44141 Dortmund
Ihr Tandberg DATA Fachhändler:
Gerald Spies PC-Systeme und Netzwerke Ÿ Brühlstraße 8 Ÿ 55296 Gau-Bischofsheim
Tel.: +49 (0) 6135 / 951171 Ÿ Fax: +49 (0) 6135 / 951172 Ÿ E-Mail: Info@GS-Net.de
Internet: https://www.GS-Net.de