Professionelle
TANDBERG SLRTM
Tape Storage Lösungen

Bis zu 24 GB*
schnell und zuverlässig sichern

Neu:
Tandberg
SLR6 12/24*GB

 TM

Tandberg SLR™ Serie	INTERN		EXTERN		
								
TANDBERG SLR™ Technische Daten	
	Kapazität	Transferrate (KB/s)	Durchschnittliche	Dateizu-	Cartridge	
Produkt	unkomp.	komprimiert	unkomp.	komp.	Backup-Zeit	griffszeit	Ladezeit	
SLR6	12GB	24GB2	1200	2400	9GB < 75 min	45 sek	<30sek	
SLR5	4,0 GB	8,0 GB2	380	7602	4 GB < 88min2	55 sek	<30 sek	
SLR4 DC	2,5 GB	5,0 GB2	300	6002	1.2 GB < 34 min2	45 sek	<30 sek	
SLR4	2,5 GB	5,0 GB1	300	6001	1.2 GB < 34 min1	45 sek	<30 sek	
SLR3	1,2 GB	2,5 GB1	300	6001	850 MB
 in < 48 min	45 sek	<30 sek	
SLR2	525 MB	1,0 GB1	200	4001	420 MB
 in <35 min	45 sek	<30 sek	
12:1 Software-Datenkomprpression  2 2:1 Hardware-Datenkompression	
TANDBERG SLR™ Lösungen	
Backup-Software	SLR6	SLR5	SLR4 DC	SLR4	SLR3	SLR2	- Komplett-
      lösungen	
Desktop Suite
DOS, Win 3.x, Win 95, DTA							      erhältlich
 - optionale	
Single Server Suite
DOS, Win 3.x, Win 95, DTA, Netware, Win NT					 		      Software-
        lösungen	
Enterprise
Netware, Win NT							       erhältlich
OS - Betrieb	
OS/2 + Macintosh							       durch das	
UNIX	OS	OS	OS	OS	OS	OS	       Betriebs-
        system	

	Wenn Sie eine äußerst zuver-lässige Tape Storage-Lösung mit Kapazitäten bis zu 24 GB* zu günstigen Gesamtkosten suchen, dann ist die Tandberg SLR Serie wie für Sie gemacht. Ideal für Festplatten-Backup, Archivierung und Datenaustausch auf PCs, Servern, Workstations und Midrange-Systemen. 
	Die bewährte Technologie, das Scalable Linear Recording (SLR), mit über 6 Millionen installierten Lauf-werken und Tandberg Datas rekord-verdächtige Rücklaufquote von weniger als 0,7% / Jahr geben Ihnen die Sicherheit, die Sie benötigen und von einem Tandberg Data Streamer erwarten.
	Alle Tandberg  SLR Produkte sind rückwärts kompatibel zu älteren Cartridge-Typen  und erlauben Ihnen Wachstum mit  zukünftigen Produktent-wicklungen. 
	Data Cartridges bieten mehr als 10 Jahre Sicherheit für Ihre Daten — eine wichtige Anforderung für die Archivierung kritischer Informationen. 	
Die SLR Lösungen enthalten umfangreiche Backup-Software und 
3 Jahre Garantie! 

     	https://www.tandberg.com

Technische Daten	
Produkt	                                   Tandberg	SLR2	SLR3	SLR4 / SLR4 DC	SLR5	SLR6	
Kapazität	unkomp./komprimiert3:	525 MB	1.2 GB	2.5/5.0 GB	4.0/8.0 GB	12.0/24.0 GB	
Puffer-Größe (mit Parity):	256KB	256KB	256KB	256KB	1 MB	
Unkomprimierte Transferrate	Burst:	2,41/4,82 MB/s	3,0 MB/s1,2	3,0 MB/s1,2	3,0 MB/s1,2	20,0 MB/s1,2	
	Durchgehend:	200 KB/s	300 KB/s	300 KB/s	380 KB/s	1200 KB/s	
Komprimierte Transferrate3	Durchgehend:	—	—	600 KB/s (SLR4  DC)	760 KB/s	2400 KB/s	
Aufzeichnungsformat:	QIC-525	QIC-1000	QIC-2GB	QIC-4GB	QIC-12 GB	
Anzahl der Datenspuren:	26	30	42	46	144	
   FRPI/Bpi:
Rückwärtskompatibilität	20.000/16.000	45.000/36.000	50.800/40.600	62.000/49.550	50800/67700	
Lesen/Schreiben:	QIC-	150/120	525/150/120	1000/525/150	2GB/1000/525/150	-	
Nur Lesen:	QIC-	245	245	245		QIC-4 GB/-2GB	
Data Cartridges:	DC-6525 o. ä.	DC-9120 o. ä.	DC-9250 o. ä.	SLR5-4GB	SLR6-12 GB	
Haltbarkeit der Daten bei sachgerechter Lagerung:	> 10 Jahre	
System Schnittstelle: 	—SCSI-2 asynchron und synchron—	
Zuverlässigkeit und Fehlerkorrektur						
Hard Read Error Rate:	< 10-15	< 10-15	< 10-15	< 10-15	< 10-17	
Reed Solomon ECC:	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 6	
Mean Time Before Failure (MTBF)	Stunden:	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Mean Time To Repair (MTTR):	< 30 min	< 30 min	< 30 min	< 30 min	< 30 min	
Tape Geschwindigkeit	Lesen/Schreiben:	120 ips	53.3/80 ips	70.9 ips	76 ips	120/60 ips	
Vorlauf/Rücklauf:	120 ips	120 ips	120 ips	120 ips	120 ips	
Start Zeit (Durchschnittlich):	250 ms	300 ms	300 ms	300 ms	380 ms	
Abmessungen                                   Form-Faktor:	—5.25-Zoll halbe Bauhöhe (HH) —	
                                                                    Intern:	Höhe: 43 mm; Breite: 149 mm; Tiefe: 216 mm; Gewicht: 1,1 kg	
                                                                   Extern:	Höhe: 55 mm; Breite: 196 mm; Tiefe: 305 mm; Gewicht: 3,8 kg	
 Stromversorgung (Durchschnittlich)						
+5VDC ohne Bus-Terminator:	500 mA	500 mA	500/6507 mA	500/6507 mA	1500 mA	
+12VDC stehender Motor /laufender Motor:	50/900 mA	80/900 mA	80/900 mA	80/900 mA	100/900 mA	
Leistungsaufnahme	Standby/Betrieb:	3,5/15 W	3,5/15 W	3,5/15 W	3,5/15 W	7,2/23,1 W	
Einsatzbedingungen		
Temperatur: Betrieb (Lagerung/Transport):	+5 C bis +45 C (-30 C bis +60 C)	
Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb (Transport):	20%  bis 80% (10% bis 90%)	
Maximum Wet Bulb Temperatur:	+26 C	
Höhe:	Betrieb: 4.000 m; Transport: 13.000 m	
Zertifizierungen:	UL 1950; CSA C22.2 - 950M 1989; EN60950/IEC 950; FCC Class B; EN55022; CSPR 22; 
Vfg. 243; Amtsblatt Nr. 6; Vfg 246	
Tandberg  SLR Lieferumfang		
Tandberg SLR Drive	Interner Streamer mit PS/2-farbener Frontblende; 2 Jahre Garantie (SLR5/SLR6 3 Jahre)	
Tandberg Internal SLR Drive Kit:	Internes Laufwerk, Datenkabel, Data Cartridge und Installationsanleitung,
3 Jahre Garantie	
Tandberg External SLR Drive Kit:	Externes Laufwerk, SCSI-Kabel, Activer SCSI Terminator, Data Cartridge, Netzkabel und Installationsanleitung; 3 Jahre Garantie	
Tandberg Internal SLR Solution:	Internes Laufwerk, CD Software Suite (s. Tab. S. 1), Datenkabel, Data Cartridge und Installationsanleitung; 3 Jahre Garantie	
Tandberg External SLR Solution:	Externes Laufwerk, CD Software Suite (s. Tab. S. 1), SCSI-Kabel, Activer SCSI Terminator, Data Cartridge, Netzkabel und Installationsanleitung; 3 Jahre Garantie	
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise8	
                  Tandberg SLR TapeDrive	894	1.045	1.212 / 1.258	1.288		
	Tandberg SLR Drive Kit               intern
	  			 extern	950 
1.192	1.121
1.364	1.292 / 1.338
1.535 / 1.580	1.348 
1.591		
	Tandberg SLR Desktop Solution   intern                                                                                  				 extern	1.052 
1.294	1.223
1.465	1.394 / 1.440
1.637 / 1.682	-
-		
	Tandberg SLR Server Solution      intern                                                                            				 extern	1.255
1.498	1.427
1.669	1.598 / 1.643
1.840 / 1.886	1.654 
1.896		
 1Asynchron, 2Synchron; 3 ALDC Hardware-Datenkompression, 4 QIC-120 (15 Spuren; 12500 FRPI; 10000 bpi); 5 QIC-24 (9 Spuren; 10000 FRPI; 8000 bpi); 6 Bei normalem Gebrauch 7 Mit Datenkompression 	8 Alle Preise in EUR  zzgl. Mwst.  Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © 1997. Tandberg Data. All rights reserved.	Stand 08/98

https://www.tandberg.com
TANDBERG DATA GmbH Ÿ Feldstraße 81 Ÿ D-44141 Dortmund
Ihr Tandberg DATA Fachhändler:
Gerald Spies PC-Systeme und Netzwerke Ÿ Brühlstraße 8 Ÿ 55296 Gau-Bischofsheim
Tel.: +49 (0) 6135 / 951171 Ÿ Fax: +49 (0) 6135 / 951172 Ÿ E-Mail: Info@GS-Net.de
Internet: https://www.GS-Net.de